Создание декораций при помощи **DECORI CLASSICI** – это объединенная система, в которой используется

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Краткое описание** | **Цена**  **1 м.кв.** | **Упаковка** | **Расход**  **упаков. на м.кв.** | **Цена**  **упаковки** |
| **ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)** | | | | | |
| **ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ** | | | | | |
| **DECORI CLASSICI**  **ДЕКОРИ КЛАССИЧИ** | **DECORI CLASSICI** – декоративная отделка высокого качества, для внутренних работ, основанная на  многотональных переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные  помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая хроматическая гамма облагораживают интерьер, позволяют создать атмосферу престижа и уюта.  первичное нанесения цветной или белой матовой основы **DECORFOND**, обладающей необходимой степенью впитываемости, позволяющей добиться наилучших результатов, и прозрачной или цветной финишной отделки **DECORI CLASSICI**. | **264,00** | **1л** | **8** | **2115,00** |
| **210,00** | **4л** | **32** | **6730,00** |
| **ANTICA CALCE**  **АНТИКА КАЛЬЧЕ** | **ANTICA CALCE** – декоративное покрытие с эффектом состаренной, матовой с глянцевыми переходами мелко  рельефной штукатурки. Система дeкорирования «под старину», состоит из базы **WASSERLAC AL QUARZO**  и декоративного слоя **ANTICA CALCE**, который наносится кистями и затирается шпателем из нержавеющей стали для создания поверхности под «состаренную» штукатурку. Нанесение в 2 - 3 слоя. Возможно нанесение финишных красок **CADORO, CADORO VELVET, VELATURA** или **PERLACEO** в один или несколько цветов. | **296,00** | **15л** | **30 в два -**  **три слоя** | **8872,50** |
| **427,00** | **5л** | **8 в два –**  **три слоя** | **3417,50** |
| **606,00** | **1л** | **2 в два –**  **три слоя** | **1212,50** |
| **ANTICA CALCE PLUS**  **АНТИКА КАЛЬЧЕ ПЛЮС** | Обновленная формула покрытия «под старину» **ANTICA CALCE PLUS,** обладает высокой пластичностью, прекрасно глянцуется, позволяет создать тонкую рельефную штукатурку, сочетающую бархатистость углубленных частей и глянец выступающей поверхности. По предварительно окрашенной базовой краской **WASSERLAC AL QUARZO** поверхности наносится кистями в 2 - 3 слоя декоративное покрытие **ANTICA CALCE PLUS**, которое затем затирается кельмой или шпателем из нержавеющей стали для создания поверхности под «состаренную» штукатурку. Возможно нанесение финишных красок **CADORO, CADORO VELVET, VELATURA** или **PERLACEO** в один или несколько цветов. | **338,00** | **25 кг** | **30 в два -**  **три слоя** | **10150,00** |
| **487,00** | **5 кг** | **8 в два –**  **три слоя** | **3900,00** |
| **675,00** | **1 кг** | **2 в два –**  **три слоя** | **1350,00** |
| **CADORO VELVET**  **КАДОРО ВЕЛЬВЕТ** | **CADORO VELVET** – элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки стен мягким вельветом, преображает пространство в помещениях выполненных как в классическом, так и в современном стилях.  Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, согласно фантазии и технике нанесения Акриловая штукатурка на водной основе CADORO VELVET поставляется в базе Argento (  3770070) .  Легко наносится на основы, предварительно подготовленные **DECORFOND** или **LAGUNA, UNO, GIADA.** | **471,00** | **1 л** | **5**  **в два слоя** | **2355,00** |
| **447,00** | **4л** | **20**  **в два слоя** | **8945,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CADORO**  **КАДОРО** | **Ca’D’Oro (Золотой дом)** - одно из красивейших палаццо, расположенных на Гранд Канал в Венеции. По мотивам средневековой золотой росписи и создано это изящное декоративное покрытие с золотыми или серебряными частичками и муаровым эффектом. **CADORO** создает на стенах утонченный рисунок подобный мягкому, переливчатому шелку.  Акриловая штукатурка на водной основе **CADORO** поставляется в базах **Oro -Золото** (3790190) и **Argento**  **Серебро(3790** 070**)** и **Алюминий – Alluminio** (3790170), **Бронза – Bronzo** (3790150), **Медь - Rame** (3790160),  **Ардезия — Ardesia** (3790180) колеруются по гамме цветов представленных в каталоге.  **CADORO** - проста в нанесение и реставрации, она долговечна, моется мыльным раствором.  **CADORO** наносится на колерованные грунты **DECORFOND** или **LAGUNA, UNO, GIADA.** | **525,00** | **1л**  **Argento (Серебро)**  **Ardesia( Ардезия)** | **5**  **в два слоя** | **2625,00** |
| **498,00** | **4л**  **Argento (Серебро)**  **Ardesia( Ардезия)** | **20**  **в два слоя** | **9960,00** |
| **695,00** | **1л**  **Oro (Золото),**  **Alluminio(Алюмин ий), Rame (Медь), Bronzo (Бронза)** | **5**  **в два слоя** | **3475,00** |
| **652,00** | **4л**  **Oro (Золото),**  **Alluminio(Алюмин ий), Rame (Медь), Bronzo (Бронза** | **20**  **в два слоя** | **13035,00** |
| **EASYMETAL**  **ИЗИМЕТАЛ** | **EASYMETAL -** декоративное покрытие для внутренних работ с переливчатым металлическим эффектом. Акриловая отделка проста в нанесении, обладает отличным декоративным эффектом и приятна на ощупь. Создает великолепные и эксклюзивные поверхности идеально подходящие для современных пространств, так же украшая интерьеры классического стиля. В уникальных интерьерах материал подчеркивает каждую деталь. Материал используется на различных поверхностях: стены, дерево, пластик, создавая яркую и энергичную атмосферу в помещении.  Разбавление: максимально 10% водой  Инструменты: валик с коротким ворсом, кисть, губка | **515,00** | **1л**  **Argento (Серебро),**  **Alluminio(Алюмин**  **ий)** | **5**  **в два слоя** | **2575,00** |
| **485,00** | **4л**  **Argento (Серебро), Alluminio(Алюмин**  **ий)** | **20**  **в два слоя** | **9700,00** |
| **680,00** | **1л**  **Oro (Золото)** | **5**  **в два слоя** | **3400,00** |
| **637,00** | **4л**  **Oro (Золото)** | **20**  **в два слоя** | **12750,00** |
| **MARCOPOLO**  **МАРКОПОЛО** | **MARCOPOLO** - декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и  переливающиеся хроматические контрасты. Иновационность и технологичность, простота и легкость  нанесения **MARCOPOLO** позволяют добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии  мастера-декоратора. Оно подчеркивает современность пространства в стиле «хай-тек». В то же время в помещениях с традиционным дизайном предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох. Поставляется в готовых к применению основах: **Серебро - Argento (3760070), , Алюминий – Alluminio (3760170), Золото -**  **Oro (3760190), Бронза – Bronzo (3760150), Медь - Rame (3760160)**, которые могут использоваться как базы для дальнейшей колеровки.  Новое покрытие **MARCOPOLO Sable argento ( 3720070) (Сабле матовое серебро)** — характеризуется как декоративное покрытие со всеми свойствами MARCOPOLO но более матовым внешним видом,  приглушенным блеском. Материал колеруется по тем же цветовым каталогам, но цвет воспринимается как более однородный, в отличии от **MARСOPOLO** где матовый песок лежит рисунком по металлизированному блеску...  Легко наносится на основы предварительно подготовленные **DECORFOND** или **LAGUNA, UNO, GIADA.** | **680,00** | **4л**  **Oro ( Золото)**  **Alluminio**  **(Алюминий)** | **20**  **в один слой** | **13600,00** |
| **730,00** | **1л**  **Oro ( Золото)**  **Alluminio**  **(Алюминий)** | **5**  **в один слой** | **3650,00** |
| **462,00** | **4л Rame (Медь) Argento (Серебро)**  **Bronzo (Бронза)**  **Sable argento** | **20**  **в один слой** | **9250,00** |
| **488,00** | **1л**  **Rame (Медь) Argento (Серебро)**  **Bronzo (Бронза)**  **Sable argento** | **5**  **в один слой** | **2440,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIA DELLA SETA**  **ВИА ДЕЛЛА СЕТА** | **VIA DELLA SETA – «**шѐлковый путь», по которому в средние века венецианские купцы доставляли в Европу  необычные богатые ткани Востока, проходил через песчаные пустыни Китая и Средней Азии.  **VIA DELLA SETA** – декоративное акриловое покрытие для стен с бархатистым эффектом на водной основе для внутренних работ. Многотональность и глубина этого декоративного покрытия создается мелкой со  средней интенсивностью структурой разноцветных составляющих. С бархатистым матовым аспектом, гладкое на касание покрытие, благодаря своей элегантности, прекрасно сочетается с современными тенденциями в отделке интерьера. Используется для декорирования поверхностей стен и основ из дерева внутри помещений. **VIA DELLA SETA** создаѐт поверхность особо устойчивую к мытью и к загрязнениям, сохраняющую свойства в эксплуатации в течение длительного времени. | **537,00** | **1л** | **5**  **в два слой** | **2685,00** |
| **474,00** | **4л** | **20**  **в два слой** | **9475,00** |
| **UNIMARC SMALTO MICACEO**  **УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО** | Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом **UNIMARC SMALTO MICACEO**, в состав которой входят микрочастички слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нѐм сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдистого металла. Обладает высокой устойчивостью к мытью и истиранию. Применяется для декорирования поверхностей стен, элементов интерьера из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций.  Поставляется в пяти базовых цветах и колеруется по каталогу в 50 цветов.  Наносится кистью или краскопультом по поверхности, предварительно окрашенные колерованными грунтами  **DECORFOND** или **UNO, GIADA.** | **353,00** | **2,5л** | **17,5** | **6175,00** |
| **388,00** | **0,75л** | **5,30** | **2055,00** |
| **ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ** | | | | | |
| **CANALGRANDE**  **КАНАЛГРАНДЕ** | **CANALGRANDE –** декоративное покрытие с крупными зеркальными кристаллами для интерьера. Зеркальные кристаллы, отражающие свет, придают поверхности необычные и изысканные эффекты, отвечающие новейшим тенденциям в декорировании помещений. | **1152,00** | **25кг** | **12,5** | **14400,00** |
| **1340,00** | **5кг** | **2,5** | **3350,00** |
| **1600,00** | **1кг** | **0,5** | **800,00** |
| **MARMORINO CLASSICO**  **МАРМОРИНО КЛАССИКО** | **MARMORINO CLASSICO** – настенное минеральное покрытие под мрамор для внутренних и внешних работ  на основе связующих минеральных веществ. Произведено в округе **Veneto** по классическим технологиям применяемым в течении многих лет для декорации внутренних помещений Венецианских Палаццо. При этом завод **San Marco** дополнил и улучшил формулу **MARMORINO CLASSICO**, применив для минеральных составляющих современные технологии обработки и контроля качества.  **MARMORINO CLASSICO** позволяет добиться отделки, подобной античной штукатурке «под мрамор». | **748,00** | **25кг** | **10**  **в два слоя** | **7475,00** |
| **1700,00** | **1кг** | **0,4**  **в два слоя** | **680,00** |
| **CLASSIC**  **КЛАССИК** | **CLASSIC –** декоративное покрытие для интерьера и фасада, объединившее современные технологии и  классические традиции, которое позволяет добиться утонченного эффекта мягкого полуглянца, подобно  ―stucco‖, с глубокой многослойной структурой, облагораживающей внешний вид и интерьер здания. На основе связующих акриловых сополимеров с силоксановыми добавками, **CLASSIC** почти не поглощает воду, обладает эластичностью, повышенной воздухопроницаемостью, хорошо держится на поверхности, оказывает высокое сопротивление к неблагоприятным факторам окружающей среды. | **222,00** | **25кг** | **50 в три слоя** | **11125,00** |
| **317,00** | **5кг** | **10 в три слоя** | **3175,00** |
| **422,00** | **1кг** | **2 в три слоя** | **845,00** |
| **GRASSЕLLO DI CALCE**  **ГРАССЕЛО ДИ КАЛЬЧЕ** | **GRASSЕLLO DI CALCE** – настенное покрытие для внутренних работ, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта «Классической росписи в стиле античных эпох». **GRASSЕLLO DI CALCE** часто применяется для декорации внутри зданий с архитектурно заданными античными или классическими особенностями. Мягкость и пластичность материала позволяет создавать поверхности, подобные мрамору, полированному до зеркального блеска.  **GRASSЕLLO DI CALCE** наносится кельмой из нержавеющей стали в 2-3 слоя.  Богатая палитра цветов, представленная в каталогах и веерах, воспроизводится благодаря наличию белой и прозрачной баз. | **259,00** | **Белый (Bianco)**  **25кг** | **30 в два слоя** | **7790,00** |
| **384,00** | **Белый (Bianco)**  **5кг** | **6 в два слоя** | **2305,00** |
| **563,00** | **Белый (Bianco) 1кг** | **1,2 в два слоя** | **675,00** |
| **244,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 25кг** | **30 в два слоя** | **7315,00** |
| **358,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente)5кг** | **6 в два слоя** | **2145,00** |
| **529,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 1кг** | **1,2 в два слоя** | **635,00** |

**в один слой**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STUCCO VENEZIANO**  **СТУККО ВЕНЕЦИАНО** | Изготовлено согласно новейшим технологиям, не требует дополнительной защиты воском.  **STUCCO VENEZIANO –** утонченное настенное покрытие для интерьера, которое позволяет добиться декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцевания, внешний вид которой напоминает штукатурку античных зданий Венеции.  **STUCCO VENEZIANO** хорошо наносится как на ровные поверхности, так и на особенные архитектурные  элементы такие как карнизы и колонны. | **220,00** | **Белый (Bianco)**  **25кг** | **50 в три слоя** | **11000,00** |
| **313,00** | **Белый (Bianco)**  **5кг** | **10 в три слоя** | **3125,00** |
| **383,00** | **Белый (Bianco) 1кг** | **2 в три слоя** | **765,00** |
| **206,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 25кг** | **50 в три слоя** | **10300,00** |
| **300,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente)5кг** | **10 в три слоя** | **3000,00** |
| **363,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 1кг** | **2 в три слоя** | **725,00** |
| **ЛИССИРУЮЩИЕ ФИНИТУРЫ** | | | | | |
| **VELATURA**  **ВЕЛАТУРА** | **VELATURA** – декоративное настенное покрытие с эффектом Велатура для внутренних и внешних работ на основе силоксановых модифицированных полимеров обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах **–** отличную сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды. Применяется **VELATURA** с различными грунтами **WASSERLAC AL QUARZO** или **DECORFOND**, что позволяет достичь различных эффектов: состаренных стен, штукатурки с плавными хроматическими переходами, фактура с мягкой велюровой или шероховатой кварцевой поверхностью. | **109,00** | **4л** | **60** | **6550,00** |
| **141,00** | **1л** | **15** | **2115,00** |
| **PERLACEO**  **ПЕРЛАЧЕО** | **PERLACEO** – настенное декоративное покрытие на основе модифицированных силоксановых полимеров и перламутровых добавок, позволяющих добиться особенно утонченных хромированных эффектов. Наносится на предварительно окрашенные колерованными в тот же цвет грунтовочными красками **WASSERLAC AL QUARZO** или **DECORFOND** поверхности при помощи краскопульта, кисти, тампона или губки.  **PERLACEO** поможет добиться инновационных эстетических эффектов в отделке помещения. | **133,00** | **4л** | **60** | **8000,00** |
| **162,00** | **1л** | **15** | **2425,00** |
| **ABC RIFLESSI**  **AБиЧи**  **РИФЛЕССИ** | **ABC RIFLESSI** – декоративная отделка для настенных поверхностей внутри помещения на основе акриловой смолы для создания особенных, полупрозрачных, переливающихся с изменением цвета эффектов.  **ABC RIFLESSI** называют «покрытие хамелеон» за ее способность менять цвет в зависимости от освещения и  угла зрения. Поставляется в готовых к использованию цветах: **базы 01 (серебро), 10 (золото), 30, 40**  **«Хамелеон»,70 (перламутровое серебро)**, а так же в прозрачной базе для дальнейшей колеровки. Наносится шпателем, тампоном, губкой или специальными валиками на окрашенную в выбранный цвет  грунтами **DECORFOND** или **LAGUNA** поверхность, либо по глянцевой **STUCCO VENEZIANO**, либо мелко  рельефной **TAMSTUCCO.** | **360,00** | **1л Базы**  **01, 10, 30, 40, 70** | **6 в один**  **cлой** | **2160,00** |
| **307,00** | **4л Базы**  **01, 10, 30, 40, 70** | **24 в один слой** | **7360,00** |
| **351,00** | **1л Прозрачный**  **(Trasparente)** | **6 в один**  **cлой** | **2105,00** |
| **272,00** | **4л Прозрачный**  **(Trasparente)** | **24 в один слой** | **6525,00** |
| **ROXIDAN PERLA**  **РОКСИДАН ПЕРЛА** | **ROXIDAN PERLA** – декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид типичной  «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений.  Любая стенная поверхность или дерево, декорированное средством **ROXIDAN**, приобретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен»(не требующие покраски стали образующие защитные пленки  ржавчины), с особыми хроматическими оттенками и приятной шершавостью при прикосновении. | **230,00** | **4 л (Roxidan perla)** | **40**  **в один слой** | **9200,00** |
| **249,00** | **1 л (Roxidan perla)** | **10** | **2490,00** |

**neutra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PATINA**  **ПАТИНА** | **PATINA** декоративный воск для внутренних работ на водной основе для обработки декоративных минеральных покрытий на основе извести. Использование **PATINA** позволяет создавать эффект металлизированной переливающейся патины на блестящих поверхностях. Материал представлен в различных цветах. Материал легок в работе, быстро высыхает, предназначен для механической или ручной полировки. **PATINA** придает поверхностям легкую водоотталкиваемость. | **104,00** | **1 л**  **neutra** | **20** | **2075,00** |
| **92,00** | **4 л** | **80** | **7350,00** |
| **173,00** | **1 л**  **argento** | **20** | **3450,00** |
| **230,00** | **1 л**  **bronzo** | **20** | **4600,00** |
| **185,00** | **1 л**  **oro** | **20** | **3700,00** |
| **ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ** | | | | | |
| **INTONACHINO MINERALE**  **G.M. / G.F.**  **ИНТОНАКИНО МИНЕРАЛЕ** | **INTONACHINO MINERALE** – настенное покрытие для внешних и внутренних работ на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться отделки, подобной цветной штукатурке, которая представлена на фасадах зданий Венеции. Произведено в округе Veneto, где их применение основано на многолетнем опыте использования натуральных штукатурок в Венеции. Поставляется **INTONACHINO MINERALE** двух разновидностей с гранулированным кварцевым наполнителем 0,7 мм (серия 939) и 1,4 мм (серия 938), что позволяет достичь различных декоративных эффектов: «под кору дуба», «с трещинками», завитками и проч.  **INTONACHINO MINERALE** наносится слоем достаточно плотным. Оно имеет высокое сопротивление к истиранию и обладает повышенной воздухопроницаемостью. | **307,00** | **25кг G.M. 1,4 мм (серия 938)** | **7-14** | **4300,00** |
| **1080,00** | **1кг**  **G.M. 1,4 мм**  **(серия 938)** | **0,5** | **540,00** |
| **239,00** | **25кг G.F. 0,7 мм (серия 939)** | **14-18** | **4300,00** |
| **900,00** | **1кг**  **G.F. 0,7 мм**  **(серия 939)** | **0,6** | **540,00** |
| **MARMO ANTICO**  **МАРМО АНТИКО** | **MARMO ANTICO –** настенное минеральное декоративное покрытие для внутренних и внешних работ. Оно  позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид травертина, состаренного мрамора. При применении внутри здания создает эстетическую и функциональную прочность и гармонию. **MARMO ANTICO** хорошо прилегает к внешним поверхностям, придает строгую монументальность интерьеру или фасаду. Особый декоративный эффект достигается при обработке в стиле каменных рустикальных плит. Для дополнительной защиты **MARMO ANTICO** и создания многоцветных декоративных эффектов, используют лиссирующие финитуры **CADORO**, **CADORO VELVET, VELATURA** или **PERLACEO.** | **865,00** | **25кг** | **10**  **в два слоя** | **8650,00** |
| **1750** | **1 кг** | **0,4** | **700,00** |
| **ROXIDAN FONDO**  **РОКСИДАН ФОНДО** | **ROXIDAN FONDO** – это акриловая штукатурная основа, специально разработанная для создания рельефного рисунка на стенах в помещениях с декорированием финишных материалов, таких как: **ROXIDAN PERLA**, **CADORO VELVET.**  Будучи легкой в использовании позволяет реализовывать разнообразные эстетические решения в зависимости  от используемой техники применения. | **422,00** | **25 кг** | **25**  **в два слоя** | **10550,00** |
| **604,00** | **5 кг** | **5**  **в два слоя** | **3020,00** |
| **TAMSTUCCO**  **ТАМСТУККО** | **TAMSTUCCO** – мелко рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщербинами», с последующим декорированием **RIFLESSI, CADORO , VELATURA** или **PERLACEO**. Материал может быть использован по деревянной поверхности, для заполнения тканей (креп), а также впадин значительной толщины. **TAMSTUCCO** – легко шлифовать, она имеет хорошее сцепление с поверхностью. | **373,00** | **1 кг** | **1** | **372,50** |
| **313,00** | **5 кг** | **5** | **1565,00** |
| **266,00** | **20 кг** | **20** | **5310,00** |
| **WALL STUCCO**  **ВОЛЛ СТУККО** | **WALL STUCCO** – настенная пастообразная декоративная штукатурка на водной основе тончайшего слоя, идеально подходит для внутренних новых и старых оштукатуренных, гипсовых, деревянных поверхностей.  Легко наносится, готова к использованию. Тонко рельефный кремовый состав материала позволяет создавать  деликатные декоративные эффекты стен.  **WALL STUCCO** создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, имеет небольшой расход. Материал маскирует и выравнивает небольшие неровности. | **138,00** | **20кг** | **40** | **5500,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RILIEVO**  **РИЛЬЕВО** | **RILIEVO** - декоративное рельефное покрытие для внутренних работ позволяет создать поверхности столь же многообразные, как морская гладь: мягкие волнистые с барашками или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы. По реализованному с помощью **RILIEVO** декоративному рельефу наносятся лиссирующие покрытия **VELATURA** и **PERLACEO** для создания эффекта «под старину», **ABC RIFLESSI** для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет  «хамелеона». **CADORO** и **CADORO VELVET** создают изысканные и деликатные эффекты. | **412,00** | **25кг** | **10-12,5м.кв** | **5150,00** |
| **700,00** | **5кг** | **2,5** | **1750,00** |
| **STUCCO FACILE**  **СТУККО ФАЧИЛЕ** | **STUCCO FACILE** называют покрытие Зефир за его белизну, легкость и воздушность. С его помощью возможно создавать суперкрупные рельефы, формировать методом тиснения объемные образы.  **STUCCO FACILE –** штукатурка готового состава пастообразная, для внутренних работ на основе микросфер  стекла, используется на штукатурные и деревянные поверхности. Легка в нанесении, быстро высыхает, позволяет реализовать супертолстый слой без трещин. Не желтеет, отлично прилегает к любой поверхности. | **893,00** | **4 л** | **1 м. кв на литр при толщине**  **1 мм** | **3570,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗАВОДА SAN MARCO (ИТАЛИЯ)** | | | | | |
| **ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ** | | | | | |
| **GIADA**  **ДЖАДА** | **GIADA** – супермоющаяся краска на водной основе для окраски внутренних и внешних поверхностей стен. Благодаря присутствию в еѐ составе синтетических полимеров создаваемая материалом пленка обладает превосходной моющейся способностью, устойчивостью к щелочным составляющим штукатурок и атмосферному воздействию. Легко наносится, прекрасно растягивается. **GIADA** образует однородный слой окраски с бархатисто опаковым эффектом, характеризующийся превосходной белизной, высокой укрывающей способностью и легкостью очищения от загрязнений. | **120,00** | **Белый (Bianco) 14л** | **84**  **в два слоя** | **10100,00** |
| **140,00** | **Белый (Bianсо) 4л** | **24**  **в два слоя** | **3370,00** |
| **189,00** | **Белый (Bianсo) 0,75л** | **4,5**  **в два слоя** | **850,00** |
| **105,00** | **Средний (Medio)**  **15л** | **84**  **в два слоя** | **8795,00** |
| **132,00** | **Средний (Medio)**  **4л** | **24**  **в два слоя** | **3170,00** |
| **167,00** | **Средний (Medio)**  **0,75L** | **4,5**  **в два слоя** | **750,00** |
| **85,00** | **Глубокий (Deep)**  **13,12л** | **84**  **в два слоя** | **7180,00** |
| **110,00** | **Глубокий (Deep)**  **3,75л** | **24**  **в два слоя** | **2640,00** |
| **142,00** | **Глубокий (Deep) 0,7л** | **4,5**  **в два слоя** | **640,00** |
| **74,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 13,12л** | **84**  **в два слоя** | **6180,00** |
| **98,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 3,75л** | **24**  **в два слоя** | **2340,00** |
| **130,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 0,7л** | **4,5**  **в два слоя** | **585,00** |

**bianco**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNO**  **УНО** | **UNO** – краска с эффектом шелка, супермоющаяся, однородная для настенных внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям в отделке и моющейся способности поверхности.  Связующие компоненты сополимеров венилверсатика устойчивы к щелочной среде штукатурных поверхностей, способствуют отличной сопротивляемости к истиранию. Образуемая пленка материала – эластичная, c высокой белизной, пятна легко смываются.  Материал обладает высокой укрывающей способностью.  **UNO** – легка в нанесении и имеет хорошую растягиваемость. | **109,00** | **Белый (Bianco) 15л** | **90**  **в два слоя** | **9850,00** |
| **137,00** | **Белый (Bianсо) 4л** | **24**  **в два слоя** | **3280,00** |
| **184,00** | **Белый (Bianсo) 0,75л** | **4,5**  **в два слоя** | **830,00** |
| **95,00** | **Средний (Medio)**  **15л** | **90**  **в два слоя** | **8545,00** |
| **120,00** | **Средний (Medio)**  **4л** | **24**  **в два слоя** | **2890,00** |
| **160,00** | **Средний (Medio)**  **0,75L** | **4,5**  **в два слоя** | **720,00** |
| **84,00** | **Глубокий (Deep)**  **14л** | **90**  **в два слоя** | **7545,00** |
| **107,00** | **Глубокий (Deep)**  **3,75л** | **24**  **в два слоя** | **2560,00** |
| **139,00** | **Глубокий (Deep) 0,7л** | **4,5**  **в два слоя** | **625,00** |
| **72,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 14л** | **90**  **в два слоя** | **6500,00** |
| **96,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 3,75л** | **24**  **в два слоя** | **2300,00** |
| **124,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 0,7л** | **4,5**  **в два слоя** | **560,00** |
| **ANTARTICA**  **АНТАРТИКА** | **ANTARTICA** краска на водной основе моющаяся, обладает хорошей воздухопроницаемостью, устойчивая к влажной чистке водой.  Без запаха, с низким содержанием вредных летучих веществ, что позволяет сразу пользоваться недавно окрашенными помещениями.  Краска идеальна для профессионального использования:  - быстрое высыхание, короткий период ожидания для повторного окрашивания.  - экономное количество краски, наносимой валиком или кистью, уменьшено время для защиты поверхностей до еѐ очистки.  - низкое содержание летучих органических веществ.  - создает тонкий однородный матовый слой окраски. | **161,00** | **0,75 л**  **bianco** | **4,5**  **в два слоя** | **725,00** |
| **92,00** | **14 л**  **bianco** | **84**  **в два слоя** | **7750,00** |
| **123,00** | **4 л** | **24**  **в два слоя** | **2950,00** |
| **144,00** | **0,75 л**  **deep** | **4,5** | **650,00** |
| **80,00** | **13,12 л**  **deep** | **84** | **6750,00** |
| **106,00** | **3,75 л**  **deep** | **24** | **2550,00** |
| **LAGUNA**  **ЛАГУНА** | **LAGUNA** – специально разработана для широкого круга потребителей, в том числе для профессионального использования, поскольку имеет высокое качество укрывистости, легка в нанесении, хорошо растягивается. Пленка получается на поверхности однородная с матовым аспектом даже при наличии основы с разной степенью поглощения влаги. Специальная акриловая смола тонкой обработки, которая входит в состав продукта, обеспечивает устойчивость к щелочным воздействиям и прочность на истирание.  **LAGUNA** – так же используется как высококачественная база для последующего нанесения таких декоративных покрытий как **CADORO, RIFLESSI.** | **89,00** | **Белый (Bianco)**  **15л** | **75**  **в два слоя** | **6700,00** |
| **133,00** | **Белый (Bianсо)**  **4л** | **20**  **в два слоя** | **2650,00** |
| **171,00** | **Белый (Bianсo)**  **0,75л** | **4**  **в два слоя** | **685,00** |
| **82,00** | **Глубокий (Deep)**  **14л** | **75**  **в два слоя** | **6130,00** |
| **118,00** | **Глубокий (Deep)**  **3,75л** | **20**  **в два слоя** | **2355,00** |
| **155,00** | **Глубокий (Deep)**  **700мл** | **4**  **в два слоя** | **620,00** |

**в два слоя в два слоя в два слоя**

таких, как больницы, школы, детские сады и другие объекты с высокими гигиенически-санитарным

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | |
| **SUPERCONFORT**  **СУПЕРКОНФОРТ** | **SUPERCONFORT –** атермическая краска на водной основе против конденсата, противоплесневая, воздухопроницаемая для внутренних работ. Микросферы стекла создают многослойную структуру, обеспечивающую с одной стороны воздухопроницаемость поверхности, а с другой ее термоизоляцию. **SUPERCONFORT** продукт идеально подходит для защиты стен и потолка во влажной среде и от конденсата в таких местах, как бассейн, кухня, ванная комната, подвальное помещение, прачечная и т.д. | **130,00** | **15л** | | **90**  **в два слоя** | **11700,00** |
| **173,00** | **4л** | | **24**  **в два слоя** | **4160,00** |
| **АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ СТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ** | | | | | | |
| **UNIMARC SMALTO MURALE**  **УНИМАРК ЭМАЛЬ для СТЕН** | **UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO** настенная эмаль полуматовая на водной основе для внешних и внутренних работ, предназначенная для окрашивания больших внутренних поверхностей стен помещений,  стандартами подвергающихся частым влажным уборкам .  Для этих целей материал **UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO** обладает высокой сопротивляемостью к влажной уборке, хорошей воздухопроницаемостью, быстрым высыханием и отлично укрывает поверхность. | **212,00** | | **Белый (Bianco) 10л** | **50** | **10600,00** |
| **250,00** | | **Белый (Bianсо)**  **2,5л** | **12,5** | **3130,00** |
| **160,00** | | **Средний (Medio)**  **10л** | **50** | **8005,00** |
| **199,00** | | **Средний (Medio)**  **2,5л** | **12,5** | **2490,00** |
| **146,00**  **184,00** | | **Глубокий (Deep)**  **9,35л**  **Глубокий (Deep)**  **2,35л** | **50**  **12,5** | **7290,00**  **2305,00** |
| **136,00** | | **Прозрачный(Traspar**  **9,35л** | **50** | **6785,00** |
| **174,00** | | **Прозрачный**  **(Trasparente) 2,35л** | **12,5** | **2175,00** |
| **ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ, ОКОН, МЕБЕЛИ** | | | | | | |
| **MARCOTECH AU10/АU40**  **МАКРОТЕХ АУ 10/АУ40** | **MACROTECH AU10/40**- это высококачественная водорастворимая эмаль на основе акрил-уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов с высокой светоустойчивостью и стойкостью к пожелтению.  Для отделки типа лакирования. Особенно рекомендуется для отделки поверхностей, подверженных контакту, таких, как двери и оконные рамы, поскольку обладает следующими свойствами:  -высокая твердость покрытия, устойчивость к абразивным воздействиям;  -низкая чувствительность к контакту с жирными веществами (кремами, маслами и жиром кожи). Грязь и жир не проникают в эмалевую пленку, которая сохраняет свою целостность в течение продолжительного времени;  -простота использования благодаря таким качествам, как отличная способность заполнять и растекаться, что позволяет достигать высокого качества отделки.  Используется для окрашивания внутренних и защищенных внешних поверхностей, идеально подходит для дерева, пластмассы и металла после соответствующей подготовки.  AУ10 – матовая, АУ40-глянцевая | **373,00** | | **0,75 л**  **Белый (Bianсо) Пастельный (Pastel)** | **5,25** | **1960,00** |
| **357,00** | | **2,5 л**  **Белый (Bianсо) Пастельный (Pastel)** | **17,5** | **6255,00** |
| **351,00** | | **2,35 л**  **Средний (Medio)** | **17,5** | **6150,00** |
| **320,00** | | **2,35 л**  **Глубокий (Deep)** | **17,5** | **5600,00** |
| **283,00** | | **2,35 л Прозрачный (Trasparente)** | **17,5** | **4950,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ «СДЕЛАЙ САМ»** | | | | | |
| **UNIMARC HOBBY**  **УНИМАРК ХОББИ** | **UNIMARC HOBBY –** серия акриловых эмалей на водной основе в мини упаковке, разработанная для декорирования небольших домашних поделок типа «сделай сам». Проста в применении, готова к употреблению, общего назначения, наносится на различные основы при выполнении внутренних и внешних работ.  Акриловая эмаль на водной основе **UNIMARC HOBBY** поставляется в базах **Oro - Золото, Argento -**  **Серебро**, **Rame - Медь.** | **635,00** | **0,125л** | **1** | **635,00** |
| **533,00** | **0,75л** | **6** | **3200,00** |
| **СИЛОКСАНОВАЯ ЗАЩИТА КИРПИЧА И КАМНЯ** | | | | | |
| **H-REP SILOSSANITO**  **АШ-РЕП СИЛОКСАНОВОЕ** | **H-REP SILOSSANICO** защитное покрытие водоотталкивающее на основе водорастворимой эмульсии  алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки.  Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  **H-REP SILOSSANICO** значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая  впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов , образованных водорастворимыми солями из стен.  **H-REP SILOSSANICO** не изменяет воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид. | **729,00** | **15л** | **18,75** | **13675,00** |
| **827,00** | **4л** | **5** | **4135,00** |
| **932,00** | **1л** | **1,25** | **1165,00** |
| **NANOREP 10**  **НАНОРЕП 10** | **NANOREP 10** консолидирующее водоотталкивающее покрытие на водной основе. Микродисперсия на основе  силанов и силоксанов применятся для укрепления и защиты поверхностей из камня, минеральных штукатурок, известняка, цемента, облицованного кирпича.  **NANOREP 10** радикально уменьшает впитывание воды поверхностью, покрытой **NANOREP 10**,при этом не изменяя паропроницаемость и не придавая ей блеск. | **1680,00** | **5л** | **6,25** | **10500,00** |
| **1864,00** | **1л** | **1,25** | **2330,00** |
| **ФАСАДНЫЕ КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ** | | | | | |
| **ACRISYL LISCIA**  **АКРИСИЛ ГЛАДКИЙ** | **ACRISYL PITTURA LISCIA** – акрил-силоксановая краска на водной основе для внутренних и внешних работ обладает отличными водоотталкивающими свойствами, противоплесневая. Позволяет легко выводить влагу и водяной пар и защищает от загрязнения покрываемую поверхность фасада.  Также устойчива в суровых климатических условиях - морских и промышленных, в климате с характерными сильными температурными перепадами. Снабжена высокой сопротивляемостью к мытью стен и не вступает в реакцию с щелочной средой. | **146,00** | **Белый (Bianco) 15л** | **90**  **в два слоя** | **13130,00** |
| **138,00** | **Средний (Medio) 15л** | **90**  **в два слоя** | **12390,00** |
| **124,00** | **Глубокий (Deep) 14л** | **90**  **в два слоя** | **11145,00** |
| **117,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 14л** | **90**  **в два слоя** | **10520,00** |
| **ACRISYL RIEMPITVA**  **АКРИСИЛ РИМПИТИВА** | **ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA** – защитный материал для наружных работ на базе акрил-силоксановых смол в водной дисперсии и инертных наполнителей служит для защиты наружных стен.  Предназначается для повторной окраски толстослойных покрытий на утепленных фасадах.  Обладает повышенным водоотталкиванием и хорошей проницаемостью для водяного пара, большой устойчивостью к мойке, к неблагоприятному воздействию атмосферных и загрязняющих агентов, а также к  щелочной среде, присущей цементным основам и штукатуркам в целом. | **178,00** | **Белый (Bianco) 15л** | **60** | **10665,00** |
| **156,00** | **Средний (Medio) 15л** | **60** | **9380,00** |
| **144,00** | **Глубокий (Deep) 14л** | **60** | **8640,00** |
| **131,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 14л** | **60** | **7845,00** |
| **ACRISYL**  **INTONACHINO GRANA FINISSIMA АКРИСИЛ ИНТОНАКИНО ГРАНА ФИНИССИМА** | **ACRISYL INTONACHINO GRANA FINISSIMA** – это настенное покрытие для наружных работ на базе акрил-силоксанового связующего обладает повышенным водоотталкиванием и хорошей паропроницаемостью, устойчиво к неблагоприятному воздействию атмосферных агентов, создает эффект штукатурки. Благодаря своему гранулометрическому составу обладает укрывистостью и позволяет маскировать неровности основы. Материал создает отделочный слой, похожий на минеральную штукатурку. Его наносят на основы с неоднородным внешним видом и поглощением. **INTONACHINO GRANA FINISSIMA** особенно рекомендуется для реставрационных работ. | **549,00** | **Белый (Bianco)**  **25кг** | **11**  **в два слоя** | **6035,00** |
| **466,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 25кг** | **11**  **в два слоя** | **5125,00** |

**в один**

Специальные акриловые смолы тонкой обработки, на основе которых произведен WASSERLAC AL QUARZO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACRISYL KP 1,5**  **АКРИСИЛ КР 1,5** | **ACRISYL KP 1,5** настенная декоративная штукатурка для внешних работ на акрил-силоксановой основе с  высоким уровнем водоотталкиваемости и паропроницаемости с компактным, одинаковым размером гранул. Нанесенный на поверхность слой имеет шероховатую структуру и отличную сопротивляемость к  неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  Благодаря своему гранулометрическому составу обладает хорошими свойствами заполнения и выравнивания поверхности. Позволяет получить отделку, похожую на минеральную штукатурку, и может применяться на поверхностях эстетически неоднородных или с повышенной впитываемостью.  **ACRISYL KP 1,5** рекомендуется для декорирования и защиты ответственных и реставрационных работ. | **671,00** | **Белый (Bianco)25кг** | **9** | **6035,00** |
| **569,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 24кг** | **9** | **5125,00** |
| **ACRISYL INTONACHINO**  **АКРИСИЛ ИНТОНАКИНО** | **ACRISYL INTONACHINO** – настенное рельефное покрытие для декорирования и защиты внешних работ на  основе связующих силоксан-акриловых сополимеров. **ACRISYL INTONACHINO** – является инновационным продуктом, эффективно замещающим традиционные штукатурки на акриловой, известковой  или силикатной основе, поскольку обладает более высокой водоотталкивающей способностью и хорошей паропроницаемостью. Достигается эффект штукатурки « кора дуба», «короед» и прочие. Получаемый слой (1,2 – 2 мм) значительной толщины, препятствует вредному воздействию атмосферных осадков. Благодаря своим гранулам, заполняет и позволяет выровнять неровности поверхности. Может быть нанесено на  неоднородные по составу основы места или на впитывающие поверхности. | **464,00** | **Белый (Bianco) 25кг** | **13**  **в один слой** | **6035,00** |
| **394,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 24кг** | **13**  **слой** | **5125,00** |
| **ACRISYL**  **RUSTICO**  **АКРИСИЛ РУСТИКО** | **ACRISYL RUSTICO** – это акрил-силоксановое настенное покрытие для наружных стен, пластичный материал с эффектом рустикальной штукатурки.  **ACRISYL RUSTICO** создает толстый слой с отличной водоотталкиваемостью и хорошей проницаемостью для водяного пара, защищает основу от атмосферных агентов и загрязнений и выдерживает щелочное воздействие, присущее цементным основам.  **ACRISYL RUSTICO** можно применять там, где требуется хорошая укрывистость и маскировка дефектов  поверхности без трещин и отслаивания. | **671,00** | **Белый (Bianco) 25КГ** | **9** | **6035,00** |
| **569,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 24КГ** | **9** | **5125,00** |
| **ACRISYL**  **DECORA**  **АКРИСИЛ ДЕКОРА** | **ACRISYL DECORA:** отражающие свет кристаллы создают на декорируемой поверхности фасада эффекты  гранита и других подобных камню поверхностей. **ACRISYL DECORA** на основе акрил-силоксановых смол создает на поверхности фасада защитный слой с высокой паропроницаемостью и отличными  водоотталкивающими свойствами. Предохраняет поверхности от неблагоприятных факторов окружающей среды и исключает возможность развития грибка и плесени. | **680,00** | **25кг** | **12,5** | **8500,00** |
| **1140,00** | **1кг** | **0,5** | **570,00** |
| **WASSERLAC AL QUARZO**  **ВАССЕРЛАК АЛЬ КВАРЦО** | **WASSERLAC AL QUARZO** – акриловая краска с кварцевым наполнителем для внешних и внутренних работ, снабжена отличной сопротивляемостью к вредным воздействиям и неблагоприятным факторам окружающей среды.  придают продукту повышенную устойчивость на цементных поверхностях, и на обычных штукатурках и шпатлевках, при мытье и даже в щелочной среде.  Наполнитель - пигменты и кварцевая крошка 0,1 мм, содержащиеся в продукте, обеспечивают ему способность к хорошему заполнению и выравниванию поверхности, а так же высокую устойчивость к истиранию.  Вид пленки, создаваемой **WASSERLAC AL QUARZO** после нанесения, получается матовый, слегка неровный и с легким налетом.  **WASSERLAC AL QUARZO** так же используется как высококачественная база для последующего нанесения декоративных покрытий **PERLACEO, VELATURA, MARMORINO CLASSICO, ANTICA CALCE, ANTICA**  **CALCE PLUS, MARMO ANTICO, INTONACHINO MINERALE, FONDO A RILIEVO.** | **89,00** | **Белый (Bianco) 15л** | **120** | **10700,00** |
| **109,00** | **Белый (Bianco) 4л** | **32** | **3500,00** |
| **119,00** | **Белый (Bianco) 1л** | **8** | **955,00** |
| **85,00** | **Средний (Medio)**  **15л** | **120** | **10200,00** |
| **103,00** | **Средний (Medio) 4л** | **32** | **3285,00** |
| **113,00** | **Средний (Medio) 1л** | **8** | **900,00** |
| **80,00** | **Глубокий (Deep) 14л** | **120** | **9595,00** |
| **98,00** | **Глубокий (Deep)**  **3,75л** | **32** | **3125,00** |
| **106,00** | **Глубокий (Deep)**  **0,93л** | **8** | **850,00** |
| **76,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente )14л** | **120** | **9115,00** |
| **93,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 3,75л** | **32** | **2970,00** |
| **99,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 0,93л** | **8** | **795,00** |

**25кг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КРАСКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТРЕЩИНАМИ** | | | | | |
| **ELASTOCEM**  **ЭЛАСТОЧЕМ** | **ELASTOCEM** – акриловая краска на водной основе, эластомерная, растягивается до 35%, супер моющаяся, для покраски стен из бетона и штукатурки, для внутренних и внешних работ, отвечает высоким требованиям по качественной защите от вредных химических и атмосферных воздействий. Имеет в составе специальные био-активные добавки, которые предохраняют поверхность от образования плесени и водорослей. Связующий элемент замещен эластомерным акриловым полимером.  **ELASTOCEM** может быть использован для защиты поверхности с небольшими трещинами. | **248,00** | **Белый (Bianco)15л** | **52,5**  **в два слоя** | **13000,00** |
| **299,00** | **Белый (Bianco)4л** | **14** | **4190,00** |
| **268,00** | **Глубокий (Deep)**  **3,75л** | **14** | **3750,00** |
| **246,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente )3,75л** | **14** | **3450,00** |
| **ELASTOMARC FONDO**  **ЭЛАСТОМАРК ФОНДО** | **ELASTOMARC FONDO** – настенное покрытие, предназначенное для обработки наружных или внутренних стен с трещинами вместе с отделкой, устойчивой к водорослям, **ELASTOMARC FINITURA**.  Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит материал, обладает очень большой эластичностью, придающей ему способность к деформации и адаптации к изменению размеров основы, даже при низких температурах. Конечное покрытие обладает водонепроницаемостью, хорошей паропроницаемостью и  повышенной толщиной, что позволяет ему выдерживать даже суровые внешние условия и собственную щелочность цементных конструкций. | **608,00** | **15л** | **25** | **15190,00** |
| **ELASTOMARC FINITURA**  **ЭЛАСТОМАРК ФИНИТУРА** | **ELASTOMARC FINITURA** – специальное настенное покрытие, предназначенное для обработки наружных или внутренних стен с трещинами или щелями вместе с грунтовкой **ELASTOMARC FONDO**.  Акриловый эластомерный сополимер, из которого состоит материал, обладает очень большой эластичностью, придающей ему способность к деформации и адаптации к изменению размеров основы, даже при низких  температурах.  Хотя нанесенная пленка **ELASTOMARC FINITURA** остается эластичной, на ней плохо задерживается грязь, так как полимер, входящий в ее состав, содержит особое сетчатое вещество, которое при реакции с УФ лучами повышает поверхностную твердость, не меняя эластичности.  Окончательная отделка обладает водонепроницаемостью, хорошей паропроницаемостью и повышенной  толщиной, что позволяет ей выдерживать даже суровые внешние условия. | **253,00** | **Белый (Bianco) 15л** | **60** | **15190,00** |
| **239,00** | **Средний (Medio)**  **15л** | **60** | **14355,00** |
| **197,00** | **Глубокий (Deep) 14л** | **60** | **11800,00** |
| **186,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente )14л** | **60** | **11185,00** |
| **ELASTOMERICO INTONACHINO**  **ЭЛАСТОМЕРИКО ИНТОНАКИНО** | **ELASTOMERICO INTONACHINO** – эластомерное покрытие с эффектом «под штукатурку». Благодаря гранулометрическому составу позволяет выровнять неровности поверхности. Идеально подходит для однородного восстановления поверхности, которая покрыта микрораковинами (впадинами) по причине отслоения штукатурки или неровностями от приглаживания инструментом. Этому материалу свойственно переносить легкую деформацию. Возможно нанесение слоем большей толщины для защиты поверхности, а так же для условий с низкими температурами. Отделка эластична, к ней не прилипает грязь, так как материал разработан на основе полимеров, обладающих решетчатой структурой, которая под воздействием солнечных лучей увеличивает поверхностную плотность, не уменьшая ее эластичности. | **662,00** | **Белый (Bianco)** | **12,5** | **8270,00** |
| **592,00** | **Прозрачный**  **(Trasparente) 15л** | **12,5** | **7405,00** |
| **ELASTOMARC STUCCO**  **ЭЛАСТОМАРК СТУККО** | **ELASTOMARC STUCCO** – выравнивающая штукатурка на основе микросфер стекла, пастообразная, обладает хорошей эластичностью и способностью заполнять трещины, быстро высыхает. Предназначена для стен с капиллярными и динамическими трещинами в системах Elastomarc, в качестве штукатурки для выравнивания. | **650,00** | **15л** | **15** | **9750,00** |
| **816,00** | **5л** | **5** | **4080,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СИЛОКСАНОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЛАЖНОСТЬЮ** | | | | | |
| **NEPTUNUS**  **НЕПТУНУС** | **NEPTUNUS**, который ранее назывался **SIL-TECH (AQUASIL)** – защитная краска для внутренних и внешних работ на основе силоксановых модифицированных полимеров и особых добавок. Создает поверхность с отличной моющей способностью и воздухопроницаемостью. Она прочно прилегает на старые минеральные или синтетические покрытия.  **NEPTUNUS** представляет собой инновационный раствор, созданный для замены минеральных, силикатных и акриловых материалов, уступающих ему по своим качественным показателям. | **275,00** | **15л** | **60**  **в два слоя** | **16500,00** |
| **NEPTUNUS**  **ANTISALE**  **НЕПТУНУС ПРОТИВОСО- ЛЕВОЙ** | **NEPTUNUS ANTISALE** , ранее назывался **PRIMER ANTISALE,** на основе полисилоксанов для пропитывания минеральных поверхностей на фасадах и внутри помещений для систем по ликвидации влаги. **NEPTUNUS ANTISALE** создает гидрофобную зону, которая не позволяет воде перемещаться по капиллярам с последующим выходом наружу солей и выцветания. | **156,00** | **5л** | **20** | **3125,00** |
| **NEPTUNUS CONSOLIDANTE**  **НЕПТУНУС КОНСОЛИДАНТЕ** | **NEPTUNUS CONSOLIDANTE**, ранее назывался **SIL-TECH (AQUASIL) CONSOLIDANTE**, покрытие основе растворимых полисилоксанов используется для пропитывания и укрепления штукатурок сильно впитывающих и осыпающихся перед покраской покрытиями **NEPTUNUS**.  **NEPTUNUS CONSOLIDANTE** обладает высокими защитными свойствами и, реагируя с минеральными  компонентами, укрепляет непрочные основания и создает гидрофобную зону, которая исключает последующее оседание солей и выцветание.  **NEPTUNUS CONSOLIDANTE** по своему химическому составу не изменяет воздухопроницаемость обрабатываемой поверхности и обладает хорошим защитным эффектом. | **231,00** | **5л** | **20** | **4610,00** |
| **NEPTUNUS**  **PRIMER H**  **НЕПТУНУС ПРАЙМЕР Н** | **NEPTUNUS PRIMER H**, ранее назывался **SIL-TECH (AQUASIL) ISOLANTE ALL’ACQUA**, –  водорастворимый фиксатор на основе силоксана и акриловых смол, для пропитывания и укрепления мало-  впитывающих настенных поверхностей. Наносится до покраски покрытиями серии **NEPTUNUS**. Идеально подходит для закрепления поверхностей на стадии подготовки к использованию системы против поглощения влаги **NEPTUNUS**.  **NEPTUNUS PRIMER H** по своему химическому составу не изменяет воздухопроницаемость поверхности и обеспечивает еѐ хорошим защитным эффектом. | **43,00** | **5л** | **100** | **4295,00** |
| **КРАСКИ И ПРОПИТКИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ И ТРЕЩЕН** | | | | | |
| **COMBAT 222**  **КОМБАТ 222** | **COMBAT 222** - «очищающий» специальный раствор для очистки внешних и внутренних поверхностей от плесени и грибка перед покраской.  **COMBAT 222** – может быть использован на небольших поверхностях, пораженных плесенью, для восстановления их первоначального внешнего вида без дополнительного окрашивания. | **83,00** | **5л** | **50** | **4150,00** |
| **220,00** | **0,5л** | **5** | **1100,00** |
| **COMBAT 333**  **КОМБАТ 333** | **COMBAT 333** - «предохраняющий» используется для улучшения состояния стен, уничтожает плесень и препятствует ее размножению. Сохраняет внешний вид декоративных красок и покрытий, используется для фасадных и внутренних работ. | **65,00** | **5л** | **50** | **3250,00** |
| **85,00** | **1л** | **10** | **850,00** |
| **COMBAT 999EW**  **КОМБАТ 999EW** | **COMBAT 999 EW** воздухопроницаемая краска на водной основе специально предназначена для защиты от  образования плесени внутренних помещений с высокой влажностью. Материал имеет белый цвет, матовый однородный аспект.  Благодаря своим высоким гигиеническим свойствам, материал надолго сохраняет первоначальное здоровое состояние стен и улучшает жилищный комфорт.  **COMBAT 999 EW** обладает отличной укрывающей способностью, воздухопроницаемостью, не образует капель при нанесении, легко наносится. | **77,00** | **14л** | **84** | **6450,00** |
| **98,00** | **4л** | **30** | **2950,00** |

**в два слоя**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА** | | | | | |
| **UNIMARC FLOOR**  **УНИМАРК ФЛОР** | **UNIMARC FLOOR** - Водо-дисперсионная акриловая краска для окраски полов и основ из цемента и бетона, специально предназначена для теннисных кортов. Материал обладает высокой устойчивостью к истиранию, мытью и воздействию неблагоприятных атмосферных факторов. Создает превосходное сцепление с поверхностью, проста в нанесении. Поставляется в трех цветах: **U 428 grigio серый, U449 rosso ossidio красный, U450 verde зеленый.** | **236,00** | **2,5л** | **20**  **в два слоя** | **4715,00** |
| **MARCOTECH AU**  **3D**  **МАРКОТЕХ АУ**  **3Д** | Покрытие однокомпонентное небольшой толщины для пола и стен из цемента, для внутренних и наружных  работ, на основе акрил - уретановых смол в водной дисперсии и цветных пигментов высокой устойчивости к солнечному свету и пожелтению. **MARCOTECH AU 3D** идеально подходит для складов, выставочных залов, залов ожидания, домашних гаражей. Материал предназначен для окрашивания внутренних помещений там, где необходима особая механическая прочность и легкость очищения.  - Высокая прочность поверхности, устойчивость к истиранию и постоянному воздействию в местах прохода, устойчивость к горячим шинам.  - Высокая сопротивляемость к бензину, дизелю и др. растворителям. Грязь и жир не проникают в отделочный слой покрытия. Материал сохраняет свои свойства в течение длительного времени.  - Обладает высоким сцеплением с поверхностью.  - Легко моется.  - Быстро высыхает. | **264,00** | **2,5л**  **bianco** | **25**  **в два слоя** | **6600,00** |
| **273,00** | **0,75л**  **bianco** | **7,5**  **в два слоя** | **2050,00** |
| **230,00** | **2,5л**  **neutra** | **25** | **5750,00** |
| **240,00** | **0,75л**  **neutra** | **7,5**  **в два слоя** | **1800,00** |
| **ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ** | | | | | |
| **UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO**  **УНИМАРК ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА** | **UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO** – это средство для пропитки и защиты древесины на водной основе, содержит связующие акриловые смолы с высокой проникающей способностью, предназначено для наружных и внутренних работ.  Материал гарантирует отличную защиту от загрязнения и воздействия атмосферных факторов (смог, влажность, осадки). Благодаря особому акриловому полимеру в составе проникает в основу и остаѐтся активным, несмотря на естественные структурные изменения древесины.  Применение материала позволяет хорошо защитить древесину от УФ лучей, благодаря наличию микронизированных минеральных пигментов и специальных добавок, предупреждающих разрушение древесины. | **242,00** | **10л** | **50** | **12085,00** |
| **276,00** | **2,5л** | **12,5** | **3445,00** |
| **297,00** | **0,75л** | **3,75** | **1115,00** |
| **UNIMARC PRIMER ANTITANINO**  **УНИМАРК ГРУНТ**  **АНТИТАННИ НОВЫЙ** | **UNIMARC PRIMER ANTITANINO** – изолирующий грунт на водной основе с эффектом барьера против присутствующих внутри дерева танинов.  Создает слой, предохраняющий деревянные поверхности от проявления танинов в виде образования темных  пятен. Легок в нанесении, превосходно ошкуривается. **UNIMARC PRIMER ANTITANINO** бесцветный наносится так же по дереву без танинов, в случаях, когда предстоит нанесение финишной отделки прозрачной или светлых тонов, для предотвращения натуральных процессов старения древесины с ее пожелтением и покраснением со временем. | **115,00** | **2.5л** | **25** | **2865,00** |
| **124,00** | **0,75** | **7,5** | **930,00** |
| **СУПЕР МОЮЩИЙСЯ ФИКСАТОР** | | | | | |
| **UNIMARC FINITURA SATINATA**  **УНИМАРК ФИНИТУРА САТИНАТА** | **UNIMARC FINITURA SATINATA** - полукроющая финитура для защиты декоративных покрытий для внутренних и внешних работ, в том числе на поверхностях из дерева. Используется для придания супермоющегося свойства и повышенной стойкости к истиранию таким покрытиям как **MARMO ANTICO, MARMORINO CLASSICO, DECORI CLASSICI,** а также как финишный лак по деревянным поверхностям, обработанным **UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO.**  Связующие вещества на основе акриловых сополимеров и частичек, отражающих солнечные лучи, позволяют применять продукт для внешних работ в разных условиях окружающей среды и колебаний температуры и  влажности. | **132,00** | **10л** | **120** | **15850,00** |
| **147,00** | **2,5л** | **30** | **4400,00** |
| **158,00** | **750 мл** | **9** | **1420,00** |

поверхностях, не достигая полной укрывистости после высыхания (при нанесении на влажный участок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECORFILM**  **ДЕКОРФИЛЬМ** | **DECORFILM –** защитное средство на водной основе, используемое для внутренних работ для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоэмульсионной краской, эмалью.  Комбинация акриловых смол и уретанов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. На внутренних окрашенных стенах применение DECORFILM приглушает поверхностные царапины. Быстро высыхает, не желтеет. **DECОRFILM** имеет высокие свойства сцепления с покрываемой поверхностью. | **155,00** | **4л**  (матовая-opaco )  ( глянцевая-lucido) | **44** | **6840,00** |
| **172,00** | **1л**  (матовая-opaco )  ( глянцевая-lucido) | **11** | **1895,00** |
| **ГРУНТОВКИ** | | | | | |
| **IDROFIS**  **ИДРОФИС** | **IDROFIS –** акриловая грунтовка на водной основе для пропитывания стенных поверхностей, используется для внутренних покрытий, можно обрабатывать даже плохо впитывающую поверхность.  Благодаря мелким акриловым частичкам связующих веществ **IDROFIS** проникает в поверхность стен, быстро пропитывает их и затвердевает. | **12,00** | **5л** | **250** | **2900,00** |
| **15,00** | **1л** | **50** | **725,00** |
| **DECORFOND**  **ДЕКОРФОНД** | **DECORFOND** – супермоющаяся основа (грунт), колеруемая в цвет финишного покрытия. Специально разработана для подготовки настенной поверхности под нанесение декоративных материалов **DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, VIA DELLA SETA, VELATURA и PERLACEО. DECORFOND с**одержит связующие вещества на основе акриловых сополимеров.  Благодаря свойствам выравнивания, степени впитываемости, матовости, хорошей укрывистости  **DECORFOND** обеспечивает идеальный внешний вид декоративных покрытий. | **148,00** | **15л** | **75**  **в два слоя** | **11100,00** |
| **186,00** | **4л** | **20**  **в два слоя** | **3725,00** |
| **222,00** | **1л** | **5 в два слоя** | **1110,00** |
| **ATOMO**  **АТОМО** | **ATOMO -** грунтовка на водной основе без растворителей с высокими свойствами пропитывания, предназначена для пропитки и укрепления минеральных поверхностей для внутренних и внешних работ. Состоит из полимеров, созданных по нанотехнологии, с частичками, обладающими высокой силой проникновения, может использоваться на особо сложных поверхностях для укрепления раскрошившейся основы или уже окрашенной различными слоями старых красок.  Из-за своей наноструктуры **ATOMO** представляет собой лучшую альтернативу использованию классических фиксаторов на основе растворителей. Отмечается существенная разница как в применении, так и при  высыхании, когда происходит минимальное выделение составляющих летучих органических соединений  (VOC).  **ATOMO** характеризуют лучшие свойства сцепления, однородность впитывания поверхности, идеальное сцепление с последующими слоями краски, изоляция поверхности от воздействия вредных факторов окружающей среды. | **36,00** | **15л** | **225** | **8180,00** |
| **47,00** | **5л** | **75** | **3505,00** |
| **СOLORFIS**  **КОЛОРФИС** | **COLORFIS MICRO** – водорастворимая грунтовка с высокой проникающей способностью. Предназначена  для пропитки и укрепления поверхностей стен в интерьере и на фасадах. Применяется как цветная подложка под водорастворимые краски для окрашивания в насыщенный цвет. Особые связующие вещества,  разработанные по нанотехнологиям, придают материалу свойства оставаться прозрачным при нанесении, но становиться укрывающим после высыхания. Материал выявляет присутствие влажных участков на  меняет свой цвет на более светлый и требует дополнительного нанесения после полного высыхания поверхности). Состав из полимеров с мельчайшими частичками придает материалу способность проникать и скреплять поверхности стен, в том числе уже окрашенные.  **COLORFIS** легко колеруется по тинтометрической системе, позволяет получить превосходно окрашенную в интенсивные и яркие цвета поверхность перед применением красок и покрытий той же тональности, что даѐт  значительную экономию финишного материала. | **61,00** | **15л** | **150** | **9100,00** |
| **76,00** | **5л** | **50** | **3800,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACRISYL GRIP**  **АКРИСИЛ ГРИП** | **ACRISYL GRIP** – средство на основе силоксановых полимеров и акриловых смол в водной дисперсии. Специальные добавки придают материалу отличную паропроницаемость, повышенную водоотталкивающую способность, а также высокую устойчивость к воздействию внешних химических и атмосферных агентов. Благодаря особому составу обладает большой укрывистостью и хорошо маскирует дефекты основы, восстанавливая «эффект штукатурки».  **ACRISYL GRIP** предназначается для подготовки стенных поверхностей архитектурных сооружений при реставрации исторических памятников и в строительстве жилых зданий.  **ACRISYL GRIP,** в отличие от обычных красок на базе водной дисперсии, создает пористое покрытие,  которое гарантирует отличное сцепление как с минеральными основами, так и со старой минеральной или синтетической краской, сохраняя при этом высокую паропроницаемость. | **91,00** | **15л** | **105** | **9540,00** |
| **PRO-LINK**  **ПРО-ЛИНК** | **PRO-LINK** материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и тд. | **95,00** | **5л** | **100** | **9500,00** |
| **MARCOTERM PRIMER**  **МАРКОТЕРМ ПРАЙМЕР** | **MARCOTHERM PRIMER** - водорастворимая изоляция с высокой степенью проникновения. Рекомендуется для пропитки и укрепления внутренних и наружных минеральных поверхностей. Мельчайшие частички полимеров в составе придают повышенную проникающую способность, гарантируя закрепление сильно  крошащихся или ранее окрашенных стен.  **MARCOTHERM PRIMER** улучшает сцепление и выравнивает поглощающую способность основы, создавая  идеальную подложку для наносимой поверх него краски, изолируя ее от щелочной среды, присущей цементным и подобным основам.  **MARCOTHERM PRIMER** можно колеровать в цвет финишного покрытия, в связи с чем он рекомендуется в качестве подложки для пластичных покрытий большой толщины. | **53,00** | **15л** | **150**  **в один слой** | **8900,00** |
| **MARCOTECH AU**  **METAL PRIMER**  **МАРКОТЕХ АУ МЕТАЛ ПРАЙМЕР** | Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифицированных смолах, содержащая в своем составе специальные добавки блокирующие и предохраняющие от развития коррозии. Предназначена для обработки железа, чугуна, оцинкованных и легких сплавов, имеет высокое сцепление с поверхностью, хорошую укрывающую способность и окрашиваемость углов. Сохраняет и препятствует формированию коррозии (anti-flash-rust). Дает отличные результаты за короткие сроки. | **131,00** | **2,5л** | **40** | **5250,00** |
| **138,00** | **0,75л** | **12** | **1650,00** |
| **КРАСИТЕЛИ** | | | | | |
| **COLORADO**  **КОЛОРАДО** | **COLORADO** – это серия цветных паст высокой концентрации и широкой совместимости. Хорошо  взаимодействует и идеально подходит для колеровки, мгновенно размешивается со всеми видами красок и покрытий для фасадов и внутренних работ. Пасты **COLORADO** концентрированные, поэтому позволяют  добиться оттенков сильной тональности при употреблении небольшого количества, оставляя неизменные  характеристики химико-физического свойства основы в которую они добавляются. Максимально допустимо добавлять 8% КОЛОРАДО от объѐма колеруемой основы. |  | **35мл** |  | **440,00** |
|  | **250мл** |  | **2335,00** |

В других прайс-листах указаны:

1. Цены на инструмент для нанесения декоративных покрытий

2. Стоимость работ по нанесению декоративных покрытий

3. Стоимость колеровка красок Сан Марко по системе Tintometrica Marcromie,

4. Стоимость изготовление образцов и рекламных щитов,

5. Стоимость и условия поставки оборудования для колеровки по системе Tintometrica Marcromie.

6. Цены на цветные пасты для колеровки по системе Tintometrica Marcromie

Для Представителей – специальные условия работы и скидки.